# KC908 连接与 USB 3.0 检查流程

## 1. 设备进入远程模式

1. 打开 `KC908` 设备电源。
2. 按 `FUNC` 进入菜单。
3. 选择 `远程模式 / Remote Mode`。
4. 设备屏幕提示 `Waiting for connect` 后，再进行 USB 连接。

## 2. 正确连接 USB 线缆

1. 使用质量可靠的 `USB 3.0` 线缆。
2. 将线缆连接到 `KC908` 的 `USB 3.0` 接口。
3. 不要连接到 `CHARGE` 接口。

`CHARGE` 接口不用于上位机 IQ 数据传输，接错接口会导致软件无法正常建立数据链路。

## 3. 检查 Windows 驱动识别

如果驱动安装正确，可以在 Windows 设备管理器中看到：

- `通用串行总线设备`
- `FTDI FT601 USB 3.0 Bridge Device`

如果没有看到这个设备项，通常说明驱动未正确安装，或者 USB 连接链路存在问题。

## 4. 在软件中建立连接

1. 打开 `DeepaceRTSA`。
2. 点击 `Connect`。
3. 如果软件能够读出设备 `SN`，说明当前已经连接成功。

读出设备序列号是判断软件与仪器控制链路建立成功的直接依据。

## 5. 重点检查 USB 传输模式

连接成功后，不要只看软件界面，还需要观察命令行控制台输出。

必须检查是否出现以下标志：

- `Flags:0x2 [USB 2]`
- `Flags:0x3 [USB 3]`

含义如下：

- `Flags:0x2 [USB 2]`
  表示当前设备运行在 `USB 2.0` 模式下。此模式会导致 IQ 数据传输带宽不足，进而引发接收异常或数据问题。
- `Flags:0x3 [USB 3]`
  表示当前设备运行在 `USB 3.0` 模式下。这是正常工作状态。

## 6. 如果出现 `Flags:0x2 [USB 2]`，应如何处理

如果控制台中看到：

```text
Flags:0x2 [USB 2]
```

需要按下面流程处理：

1. 更换高质量 `USB 3.0` 连接线。
2. 更换电脑上的 `USB` 接口，优先使用原生 `USB 3.0` 接口。
3. 关闭软件。
4. 重新连接设备。
5. 再次点击 `Connect`，重新检查控制台输出。

只有在控制台看到：

```text
Flags:0x3 [USB 3]
```

才建议开始正式接收和 IQ 数据处理。

## 7. 使用建议

- 连接成功不等于链路合格，必须进一步确认是否为 `USB 3.0` 模式。
- 对 `KC908` 这类宽带 IQ 设备而言，`USB 3.0` 链路状态是稳定工作的前提条件之一。
- 如果反复掉到 `USB 2.0`，优先排查线缆、接口、转接器和前面板扩展口。
