## 1. 软件与硬件准备

开始前请确认以下条件已经满足：

- KC908 设备可正常开机
- 安装 DeepaceRTSA 时会自动安装 FT601 驱动
- 设备管理器中可看到 `FTDI FT601 USB 3.0 Bridge Device`
- 已安装 DeepaceRTSA 软件及其运行依赖
- 当前音频输出仅支持 ASIO，需准备支持 ASIO 的专业声卡或音频接口
- 使用高质量 USB 3.0 数据线，不建议使用低质量充电线或转接链路

## 2. KC908 正确连接流程

### 2.1 设备端操作

1. 打开 KC908。
2. 按 `FUNC` 进入菜单。
3. 选择 `远程模式 / Remote Mode`。
4. 等待屏幕显示 `Waiting for connect`。

### 2.2 USB 连接要求

- USB 线缆必须接到 KC908 的 `USB 3.0` 接口。
- 不要接到 `CHARGE` 接口。
- 优先使用电脑主板直出的 USB 3.0 接口。

### 2.3 软件端连接

1. 打开 DeepaceRTSA。
2. 点击 `Connect`。
3. 如果软件读出设备 `SN`，说明控制连接已建立。

## 3. USB 3.0 模式检查

KC908 属于宽带 IQ 接收设备。软件连接成功后，必须继续观察命令行控制台输出，确认当前运行在 USB 3.0 模式下。

- `Flags:0x2 [USB 2]`：表示当前退化到 USB 2.0，IQ 传输可能异常。
- `Flags:0x3 [USB 3]`：表示当前为 USB 3.0，属于正常工作状态。

如果看到 `Flags:0x2 [USB 2]`，请按以下流程处理：

1. 更换高质量 USB 3.0 线缆。
2. 更换电脑 USB 接口。
3. 关闭软件。
4. 重新连接设备并再次点击 `Connect`。
5. 确认控制台最终显示 `Flags:0x3 [USB 3]`。

## 4. 软件界面说明

### 主界面

### 解调面板

### 4.1 左侧控制区

- 设备连接与断开
- 中心频率设置
- Rate/BW 设置
- Port1 / Port2 选择
- ATT、Preamp、IF Gain 调节
- 频谱 DSP、DPX、瀑布图参数

### 4.2 中间显示区

- 实时频谱
- DPX 密度图
- 瀑布图
- Marker 叠加显示

### 4.3 右侧功能区

- RF Level
- Marker 管理
- 解调开关与解调参数
- ASIO 设备与缓冲区设置
- 日志和状态信息

## 5. 频谱与 DPX / 瀑布图操作

### 5.1 频谱观察

- 设置中心频率和 Rate/BW。
- 点击 `Start` 开始接收。
- 根据任务选择合适的窗函数、RBW、VBW 和 Detector。

### 5.2 DPX 使用建议

- 适合观察突发信号、跳频信号和占空比变化信号。
- 可调节 `Density Levels`、`DPX FPS` 和 `Density Tau`。

### 5.3 瀑布图使用建议

- 适合观察频率随时间的变化。
- 可用于识别扫描、漂移、突发和消失过程。

### DPX 与瀑布图

### Hero 主图

## 6. Marker 测量操作

Marker 用于快速标定和跟踪目标频点，适合把频谱观察转成可重复测量对象。

- 新增 Marker
- 删除 Marker
- 手动输入频率
- 自动跟峰 `Auto Peak`
- 跳到峰值 `toPeak`
- 把中心频率移动到 Marker `Cent=MK`

在实际工作中，推荐先用 Marker 锁定目标，再将解调频率绑定到该 Marker，以减少频谱观察和监听切换成本。

## 7. 解调与 ASIO 实时监听

当前 Windows 版本中的解调模块重点面向专业无线音频应用优化。当前音频输出仅支持 ASIO 音频后端， 适合配合专业声卡实现较低的解调延时。

### 7.1 基本监听流程

1. 确认频谱中已锁定目标信号。
2. 打开解调模块。
3. 选择 `FM` 或 `NFM`。
4. 将解调频率绑定到 `CENT` 或某个 Marker。
5. 选择 ASIO 音频设备。
6. 设置合适的 Buffer Size。
7. 根据实际信号调整偏移、滤波、增益和静噪。

### 7.2 为什么当前必须使用 ASIO

- 当前版本仅提供 ASIO 音频输出，不支持其他声音设备后端。
- 可减少系统音频路径带来的额外延时。
- 适合实时监听和值守应用。
- 可与专业声卡配合，获得更稳定的低延时体验。

### ASIO 与低延时监听

### 解调与音频输出

## 8. 常见问题与排查

### 8.1 软件无法连接 KC908

- 确认设备已进入 `Remote Mode`。
- 确认 DeepaceRTSA 安装过程中的驱动安装已完成。
- 确认设备管理器中已看到 `FTDI FT601 USB 3.0 Bridge Device`。
- 确认线缆连接的是 `USB 3.0` 接口而不是 `CHARGE` 接口。

### 8.2 已连接但 IQ 接收异常

- 检查控制台是否出现 `Flags:0x2 [USB 2]`。
- 如果是 USB 2.0，必须换线或换口并重新连接。

### 8.3 监听时爆音或卡顿

- 增大音频 Buffer Size。
- 检查主机负载。
- 降低显示刷新负担，例如调整 RBW / VBW / Max FPS。

### 8.4 输入过载

- 观察 RF Level 和过载提示。
- 适当提高 ATT 或降低前级增益。

建议将本手册与以下文档配合使用：

- KC908_Windows_软件介绍.md
- KC908_连接与USB3检查流程.md